[bookmark: _GoBack] ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЛЕНИЕ» 
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016					№ 340
                      
 Об утверждении Градостроительных регламентов 
территориальных зон по основным, вспомогательным 
и условно-разрешённым видам использования, 
в части предельных (минимальных и максимальных) 
размеров земельных участков

В соответствии с п.1 статьи 11.9, пп.3, п.1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, ч. 6 статьи 30, статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации и до внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в части определения предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных участков, 
                                                                          
Установить:
1. Градостроительные регламенты территориальных зон по основным, вспомогательным и условно-разрешённым видам использования, в части предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных участков, в соответствии с Приложением.
2. Обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете «Выборг» и на «Интернет» портале.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Тищенкова  С.И.



Глава администрации 
муниципального образования                                                             Ф.Н. Марданов

                                Приложение 
                                                                             к Постановлению администрации  главы
                                                                             МО «Первомайское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Территориальная подзона ТЖ-1.1  Градостроительный регламент жилой зоны жилых домов (отдельно стоящих и (или) блокированных), с земельными участками не менее 600 кв. м с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального (одноквартирного) отдельно стоящего жилого дома – 600 квадратных метров;
для размещения блокированного двухквартирного жилого дома – 1200 кв. м (по 600 кв. м на каждую квартиру);
2)  максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального (одноквартирного) отдельно стоящего жилого  дома – 2500 кв. м; ( до 3500кв.м в соответствии с градостроительной документацией, согласованной в установленном законом порядке с целью исключения чересполосицы и рационального использования земель )
      максимальная площадь земельного участка для размещения домов блокированной застройки – до 1200кв.м с целью исключения чересполосицы и рационального использования земель.
 
Территориальная подзона ТЖ-1.2. Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальных жилых домов (отдельно стоящих и (или) блокированных), с земельными участками не менее 1200 кв. м с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешённого использования и предельные параметры).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального (одноквартирного) отдельно стоящего жилого дома – 1200 квадратных метров;
для размещения блокированного двухквартирного жилого дома – 2400 кв. м (по 1200 кв. м на каждую квартиру);
2) минимальная площадь формируемого земельного участка для размещения индивидуального жилого дома, расположенного в сложившейся застройке и не входящего в границы оформленных земельных участков, действующий юридический статус или физические параметры которого не позволяют сформировать участок в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 1 настоящего пункта, - 600 кв. м;
3) максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального (одноквартирного) отдельно стоящего жилого  дома – 2500 кв. м; ( до 3500кв.м в соответствии с градостроительной документацией, согласованной в установленном законом порядке с целью исключения чересполосицы и рационального использования земель)
  максимальная площадь земельного участка для размещения домов блокированной застройки – определяется проектами планировки и застройки территории;
Территориальная зона ТЖ-2. Градостроительный регламент жилой зоны предназначенной для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами  с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешённого использования и предельные параметры)
1) минимальная площадь земельных участков: 
для размещения блокированного жилого дома – 200 кв. м,
для размещения многоквартирного жилого дома – рассчитывается в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области,
2) максимальная площадь земельного участка
 для размещения блокированного жилого дома – 1200 кв. м,
 для размещения многоквартирного среднеэтажного жилого дома – определяется проектами планировки и застройки территории;
Территориальная зона ТЖ-3. Градостроительный регламент жилой зоны предназначенной для застройки многоквартирными жилыми домами  (до 9 этажей) с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешённого использования и предельные параметры)
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков: 
для размещения блокированного жилого дома – 200 кв. м,
для размещения многоквартирного жилого дома – рассчитывается в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области,
2) максимальная площадь земельного участка
для размещения блокированного жилого дома – 200 кв. м (до 1200кв.м в соответствии с градостроительной документацией, согласованной в установленном законом порядке с целью исключения чересполосицы и рационального использования земель)
 для размещения многоквартирного жилого дома – определяется проектами планировки и застройки территории;
Территориальная зона 	ТЖ-4. Градостроительный регламент жилой зоны коллективных садоводств с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения дач и для садоводства - 500 кв. м; 
для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома - 600 кв. м;
2) максимальная площадь земельного участка:
для садоводства - 1200кв.м (до 2000 с целью исключения чересполосицы и рационального использования земель - определяется проектами планировки и застройки территорий).
для размещения дач - 2000кв.м (до 2500 с целью исключения чересполосицы и рационального использования земель - определяется проектами планировки и застройки территорий). 
  для огородничества – 1000 кв. м.





