АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2011 г.                                                                                                               № 201
«Об утверждении «Порядка производства земляных работ, временно нарушающих благоустройство территорий муниципального образования  «Первомайское сельское поселение»
             В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2006 «Об общих принципах организации  местного самоуправления Российской Федерации», в целях упорядочения производства земляных работ и для обеспечения надлежащего санитарного состояния и соблюдения правил благоустройства на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» в части производства земляных работ, в том числе связанных со вскрытием дорожных покрытий и их восстановления,  руководствуясь Уставом  муниципального образования «Первомайское сельское поселение»,  администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление  главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 01.12.2006 г. № 33  «Об утверждении «Порядка производства земляных работ, временно нарушающих благоустройство территорий  в поселках МО   «Первомайское сельское поселение».
2. Утвердить «Порядок производства земляных работ, временно нарушающих благоустройство территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение». (Приложение № 1.)

3. С  целью своевременного восстановления  благоустройства, нарушенного вследствие проведения земляных работ, организация, производящая ремонтные работы, при обращении с заявкой в администрацию МО обязана представить заключенный ею договор на восстановление нарушенного благоустройства или предоставить гарантийное письмо. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования в                   газете «Выборг» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2011 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белокурову С.В.
Глава администрации                                                                                          Ф.Н. Марданов
Согласовано: Денисенко, Тищенков, Белокурова
Разослано: дело-2, прокуратура, газета «Выборг» 
Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

от 22.11.2011 г. № 201
П О Р Я Д О К

производства земляных работ, временно нарушающих благоустройство территории в поселках МО «Первомайское сельское поселение»

1. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке:

Работы - работы по Строительству, Реконструкции, Капитальному ремонту, содержанию Объектов, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства городских территорий, аварийно - восстановительные работы.
Строительная организация - организация любой формы собственности, производящая работы.
Ответственный производитель - представитель строительной организации ответственный за производство работ.
Ордер на производство работ - разрешительный документ,  дающий право на производство работ, выдаваемый администрацией МО  «Первомайское сельское поселение».
Эксплуатирующие организации - организаций, которым переданы в оперативное управление объекты инженерной инфраструктуры.
Заказчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное Владельцем (или само являющееся Владельцем), обеспечивающее Строительство, Реконструкцию и Капитальный ремонт Объектов, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для Строительства, Реконструкция, Капитального ремонта Объекта. 

Восстановительные работы - работы по восстановлению вскрытого участка.
2. Для получения ордера (форма 1-а) на право производства работ, независимо от местонахождения подземных коммуникаций: на территории стройплощадки или вне ее, строительная организация подает в  администрацию за семь дней до начала работ следующую документацию:
2.1. Заявление по форме 2-а на имя главы администрации за подписью руководителя строительной организации с подробной характеристикой развития» гарантией обеспеченности техникой для вывоза лишнего грунта, наличия всех необходимых материалов, переходных мостиков, оградительных щитов, предупредительных знаков, устройства освещения и гарантийным обязательством о полном восстановлении участка вскрытия (в случае привлечения субподрядных организаций);
2.2. Схема    производства   работ,    согласованная    со    всеми    эксплуатир. организациями
                       Филиал ОАО «Леноблгаз» - «Выборгмежрайгаз; 
                       Филиал  ОАО «Ленсвязь»; 

                       ОАО «Ленэнерго»;  

                       Северный ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург»

                       ЗАО «Птицефабрика РОСКАР;

                       ОАО «Первомайское КП» 

                       ТУ ОАО «Ростелеком»

2.3.
Проект организации работ (для ознакомления);
2.4.
Схема ограждения и освещения;
2.5.
 Доверенность руководителя строительной организации, получающей ордер на
производство  работ  на  имя  определенного   ответственного   производителя   работ   с
росписью последнего об ознакомлении с настоящим Порядком в полном объеме;
2.6. График    выполнения    работ,    утвержденный    руководителем    строительной организации.

3. Ордер на производство работ выдается    с 1  апреля по 1 октября текущего года
 администрацией МО «Первомайское сельское поселение» на руки ответственному производителю работ с указанием его фамилии, имени, отчества, должности, наименования организации, на которую возлагается производство работ. Руководитель организации, на которую оформлен ордер,   несет   ответственность   за   выполнение   условий,   согласований и   требований, изложенных  в  настоящем порядке. В контрольном листке, который остается в администрации МО «Первомайское сельское поселение», производится роспись о получении ордера.
4. По   истечении  установленных  сроков  ордер теряет  силу  и не  может  служить
основанием для дальнейшего производства работ. Проведение работ по просроченному
ордеру расценивается как самовольное вскрытие.    Ордер на производство работ в этом
случае   оформляется  только   после   привлечения   виновных   лиц   к  административной
ответственности (ст. 12.34  "Кодекс РФ об административных правонарушениях").
5. В целях своевременной подготовки поселков к праздничным мероприятиям, выдача
ордера прекращается за 15 дней до даты проведения мероприятий.
6. Организация, получившая ордер на производство работ, обязана известить о начале
работы пожарную инспекцию, станцию «Скорой помощи» и ГИБДД.
7. Для   производства  работ,   связанных   с   вскрытием,   руководители строительных
организаций обязаны назначить ответственных производителей, имеющих необходимые
технические знания (начальник участка, прораб) для выполнения этих работ и знакомых с
настоящим Порядком. Ответственное лицо должно находиться все время на месте работ,
имея при себе ордер, утвержденный проект и график работ.
8. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждений смежных или пересекаемых подземных коммуникаций  ответственный    производитель,
обязан  не позднее, чем за сутки до начала работ, вызвать на место представителей
организаций, имеющих на участке работ подземные сети, установить совместно с ними
точное расположение этих сетей и принять необходимые меры к их полной сохранности и
устройству защитных сооружений в соответствии требованиями, указанными в рабочих чертежах при их согласовании. При этом на месте должна быть точно обозначена трасса
строящейся коммуникации.
9. Руководители эксплуатирующих организаций обязаны обеспечить своевременную
явку своих представителей к месту работ и дать исчерпывающие указания в письменном
виде об условиях обеспечения сохранности принадлежащих им подземных коммуникаций.
       Информации по телефону или через третье лицо не допускаются. Ответственность за задержку или неявку к месту работ представителей эксплуатирующей организации возлагается на руководителя этой организаций.
10. Ответственность за повреждение существующих подземных сетей, дорожных покрытий, тротуаров, зеленых насаждений, остатков деревянных, каменных или иных построек несет организация, выполняющая строительные работы и ответственный производитель. В случае повреждения смежных или пересекаемых коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами строительной организации по указанию организации, эксплуатирующей эти коммуникации.
11. В случае обнаружения при производстве работ подземных коммуникаций, зеленых
насаждений, остатков деревянных, каменных или иных построек, не указанных в проекте,
строительная организация немедленно прекращает работы и ставит в известность заказчика,
который   обязан   вызвать   на   место   работы   представителей   проектной   организации,
архитектурно-планировочного управления, государственного органа охраны памятников и
организации,   которой  принадлежат  обнаруженные  сооружении,   для  составления акта
принятия решения по данному вопросу. Всякие самовольные перемещения существующих
подъемных коммуникаций, которые мешают выполнению работ и не учтены проектом,
запрещаются.
12.
В каждом случае при повреждении существующих подземных сетей, остатков
деревянных, каменных или иных построек, зеленых насаждений, дорожных покрытий, каких-либо коммуникаций составляется акт с участием представителей заинтересованных сторон. В акте указывается характер и причины повреждений, размер ущерба конкретные виновные, меры и сроки восстановления повреждений. Акт о повреждении не утрачивает силы при отказе ответственного производителя от подписи.
13.
Работы,  проводимые, без ордера и обнаруженные  представителями надзора и
контроля должны быть немедленно прекращены, произведена обратная засыпка этого
вскрытия, восстановление силами и средствами нарушителя, одновременно с составлением
протокола о привлечении к административной ответственности виновных лиц.
14. При   производстве  работ   на  участках,  связанных   с  движением   транспорта  и
пешеходов,   порядок   и   очередность   их   производства   согласовывается   с   ГИБДД,
Ответственность за обеспечение безопасности движения несут лица, ответственные за
производство работ.
15.На центральных улицах и площадях поселков,    в местах интенсивного движения
транспорта   и   пешеходов,      работу   по   строительству   и   реконструкции   подземных
коммуникаций (за исключением работ аварийного характера) по - возможности необходимо
выполнять   в ночное время. Уборку ограждений, грунта и материалов необходимо в таких
случаях производить до 7 утра.
16.
Срочные работы большого объема должны выполняться в максимально короткие
сроки с трехсменным режимом работы. Срок вскрытия и способы производства работ
устанавливаются в  администрации.
17. Строительная организация, производящая работы, обязана до начала работ:

· оградить каждое место вскрытия барьерами стандартного типа, окрашенными и цвета ярких тонов, в соответствии с нормами;
· в темное время суток обеспечить ограждение световыми сигналами красного цвета;
· обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного типа;
· в необходимых случаях выставить регулировщика;
· на участке, на котором разрешено закрытие всего проезда, должно быть ясно обозначено направление объезда;
· выставить щит с наименованием организации, производящей работы, номер телефона, фамилии ответственных за работы лиц, сроков начала и окончания работ (размер щита 600 х 600);
· на пешеходной части установить через траншею мостки шириной на менее 0,75 м, с перилами высотой не менее  1 м, с расчетной нагрузкой 400 кг на погонный метр мостика;
· на проезжей части, при необходимости, устанавливать через траншеи временные мосты для проезда шириной не менее 4 м на каждую полосу движения транспорта, с расчетом на проезд автомашин с нагрузкой на заднюю ось 10 тонн, а для въездов во дворы не менее 3 метров с расчетам на нагрузку 7 тонн.
18. Доставка материалов, тяжеловесных деталей и т.п. к месту работ допускается не ранее, чем за двое суток до начала работ. Доставка материалов ранее указанного срока может производиться только по согласованию в каждом отдельном случае с отделом городского хозяйства администрации и ГИБДД, а в необходимых случаях с Госпожнадзором.
19.  Вскрытие вдоль улиц должно производиться длиной:
-
для водопровода, газопровода, канализации и теплотрассы 200-300 погонных метров, для
телефонного и электрического кабеля 500-600 погонных метров (на всю длину катушек),
20. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях проходка траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должна производиться с соблюдением следующих условий:
· работы   производятся короткими участками в соответствии с проектом организации работ, согласованным со специалистом по землеустройству администрации МО «Первомайское сельское поселение»;
· работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех
работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;
· ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических условий на подземные прокладки;
· вскрытие дорожного    покрытия    должно    производиться    специальной    техникой (штроборезкой) на 20 см шире траншеи и иметь прямолинейное очертание;
· стены глубоких траншей и котлованов в целях безопасности должны крепиться досками
или щитами;
· вынутый из траншеи и котлованов грунт должен вывозиться с места работ в течение  суток по выемке из траншей;
· полезный      грунт     вывозится     на     специальные     площадки,      определенные специализированным предприятием, занимающимся благоустройством города;
· для предохранения траншеей пересекающих подземные коммуникации от повреждения, их
необходимо укрепить и подвесить на жестких опорах, укладываемых поперек траншей;
· материалы  от разобранной дорожной «одежды»  и строительные материалы должны
складироваться в пределах огражденного места или на местах, специально отведенных организацией, выдающей ордер на вскрытие и ГИБДД.;
· складированные строительные материалы (трубы, кирпичи, и др.) не должны загромождать улицу, водостоки и пожарные гидранты, а также подъезды и подступы к ним, въезды в кварталы, препятствовать движению пешеходов и транспорта;
· при складировании труб, рельсов и т.п. на дорожных покрытиях необходима прокладка под ними лежней.

21. Строительная организация, производящая работы, обязана обеспечить полную сохранность бордюрного и булыжного камня, тротуарной плиты. В случаях недостачи материалов для восстановления покрытий, их стоимость возмещает эта организация, не обеспечившая их сохранность.
        Отдел городского хозяйства администрации перед выдачей ордера на земляные работы. производит обмер бордюрного и булыжного камня, тротуарной плиты и заносит информацию в ордер.
22.    При устройстве новых колодцев, знаки не снимаются до достижения расчетной прочности сооружения. 

23. При производстве работ запрещается:

· производить   работы      в   местах   залегания   средневекового   культурного   слоя   без
  предварительных археологических раскопок;
· всякое   перемещение   существующих   подземных   сооружений,   не   предусмотренное
утвержденным    проектом,    без    согласования    с    заинтересованной    организацией    и
геодезической службой КУМиГ, даже если указанные сооружения мешают производству
работ;

· смещение каких-либо строений на трассах существующих подземных сетей;
· засыпка землей или строительными материалами зеленых насаждений (газоны, деревья,
  кустарники), крышек колодцев и газонных ковров, подземных сооружений, водосточных
  решеток и люков (для защиты крышек колодцев, водосточных
  решеток и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие доступ к люкам и
  колодцам);
· засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные каналы и
  кюветы без оборудования подмостковых пропусков воды;
· вырубка    деревьев,   кустарников   и   обнажение   корней   без   разрешений   комиссии
  администрации поселения    и      акта     оценки,      составленного      отделом,        занимающимся  озеленением и благоустройством в черте поселения;
· снос зеленых насаждений в вегетационный период;
· засорение прилегающих улиц и ливневой канализации (пропуск ливневых вод в местах
  производства   строительных   и   земляных   работ,   входит   в   обязанность   организаций,
  производящих работы);
· перегон по улицам города машин на гусеничном ходу;
· приемка в эксплуатацию инженерных, сетей без предъявления справки геодезической
  службы КАиГ о выполнении исполнительной съемки и справки дорожно-эксплуатационного
  участка о восстановлении дорожных покрытий.
24. В местах пересечения существующих коммуникаций засыпку траншей производить
в присутствии представителей соответствующих организаций.
25. Если раскопки произведены на усовершенствованном покрытии (асфальтированном, мощеном), засыпка траншей и котлованов должна производиться в летних условиях - песком с поливкой водой, а в зимнее время - талым песком на всю глубину с соблюдением правил засыпки траншей, что должно быть предусмотрено сметой.
26. В целях сохранности прокладываемых и смежных сетей, а также во избежание
больших просадок при восстановлении покрытий, засыпка траншей и котлованов должна
производиться  песком  слоями толщиной не более 20 см.  с  поливкой  песка водой  и
послойным его уплотнением. При неусовершенствованных покрытиях засыпка траншей и
котлованов может производиться, по согласованию с дорожно-эксплуатационным участком, местными грунтами.
27. Уборка лишнего грунта и материала, а также очистка места работы должны быть
произведены организацией, осуществляющей строительство, не позднее 24 часов после
окончаний работ.
28. С целью своевременного восстановления дорожного покрытия, зеленых насаждений и других наземных объектов, Заказчик, заказавший строительной организации работы, обязан заключить с муниципальной коммунальной службой обслуживающей данную территорию  «Страховой договор на восстановление дорожного покрытия», и перечислить на ее расчетный счет необходимые для этого денежные средства. Без такого договора, строительной организации не выдается ордер на производство работ.
29. Для восстановления дорожных покрытий устанавливаются следующие сроки:

на главных магистралях, в скверах, парках, и на бульварах, а также в местах большого движения транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться после засыпки траншей строительной организацией в кратчайший срок – 24 часа, а в остальных случаях - в течение не более двух суток после засыпки траншей. 

30. При    авариях    на   подземных    коммуникациях,    ликвидация    которых    требует
немедленного вскрытия улиц, приступают к работе при следующих условиях:
· организация, ведущая работы, обязана немедленно оповестить о начале работы телефонограммой ГИБДД, пожарную инспекцию, скорую помощь, администрацию, дорожно-эксплуатационный участок и все организации, имеющие подземные коммуникации на участке вскрытия;
· в течение 2 суток оформить ордер в администрации МО ’’Первомайское сельское поселение’’. В противном случае, вскрытие считается самовольным.
31. 
Производство  аварийных работ должно  возглавляться  ответственным  лицом  от
строительной организации, которое обязано иметь служебное удостоверение, ордер на
вскрытие   или   копии  телефонограмм.   Ответственное за  вскрытие   лицо   обеспечивает
неукоснительное   соблюдение   правил  техники   безопасности   и   всех   прочих   условий, предусмотренных п.17 Порядка.
32. После ликвидации аварии на проезжей части улиц; на тротуаре - участок вскрытия засыпается песком слоями с обязательным поливом водой (в зимнее время - талым песком на всю глубину) и щебнем и сдается под асфальтовку. Дорожно-эксплуатационный участок или другие специальные дорожные управления в течение 2-х последующих суток обязаны асфальтировать принятый участок вскрытия.
33. В случае, если работы по ликвидации аварии вызывают закрытие (полное или частичное) проезда, ГИБДД обязана немедленно направить ответственное лицо на место аварии для решения вопроса о закрытии проезда и организации объезда.
34. Переходы через дороги с усовершенствованным зонным покрытием выполняются, как правило, методом прокола.
