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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2025 г.                                                                                                                                         № 716
Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил по подготовке и проведению отопительного сезона в Ленинградской области», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», с целью своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2025-2026 годов, администрация Первомайского сельского поселения:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области и в официальном сетевом издании – NPAVRLO.RU
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Врио главы администрации                                                                                                  М.Х. Маликов
Согласовано: Севастьянова
Разослано: дело, сетевое издание, официальный портал ПСП, NPAVRLO.ru, АО «Выборгтеплоэнерго», МБОУ «Первомайский ЦО», ГБУЗ «Рощинская МБ», МБУК «Первомайский ЦКД», ООО «УК «Рассвет», АО «Первомайское КП», ООО «УК «Горизонт»
Приложение №1 к постановлению администрации

Первомайского сельского поселения

Выборгского муниципального района Ленинградской области 

от 08.07.2025 г. № 716
Программа проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии на территории Первомайского сельского поселения

Выборгского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положение
1.1. Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ), Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил по подготовке и проведению отопительного сезона в Ленинградской области», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, (далее - Правила), Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115)
1.2. Настоящая Программа устанавливает обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:
1.2.1. Теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;

1.2.2. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).
1.2.3. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2.4. Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или Первомайским сельским поселением Выборгского муниципального района Ленинградской области в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.
1.2.5. Владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила N 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями).
1.3. Для проведения оценки обеспечения готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.5 настоящей Программы, создается комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Комиссия).
1.4. Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.5 настоящей Программы, проводится в соответствии с настоящей Программой и Правилами.

2. Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.1. Комиссия является временным органом, обеспечивающим координацию деятельности администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, надзорных и инспектирующих структур по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в отопительный период.
2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – График), согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
2.3. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.5 настоящей Программы, в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Перечень), согласно приложению № 2 к настоящей Программе.
2.4.  Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.
2.4.1. Число членов комиссии должно быть нечетным, в состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель и его заместитель являются членами Комиссии.

2.4.2. Состав Комиссии утверждается согласно приложению № 3 к настоящей Программе.
2.4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

2.4.3.1. Права и обязанности председателя Комиссии:
· осуществлять общее руководство деятельностью Комиссии;
· назначать заседание Комиссии и определять их повестки дня;
· осуществлять общий контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии;
· определять сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду;
· подписывать паспорта готовности к отопительному периоду;
· осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.
2.4.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 

2.4.5. Права и обязанности членов Комиссии
· присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящей Программой и Правилами;

· осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2.1 - 1.2.5 настоящей Программы;
· подписывать акты готовности к отопительному периоду;

· осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.
3. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
3.1. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в приложении № 2 к настоящей Программе, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил, а также заполненные оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - оценочный лист) (Приложениях №№ 4 - 5 к настоящей Программе).
3.2. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.5 настоящей Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

· уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

· уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

· уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.2 - 1.2.4 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

· показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);

· показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

· показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).


Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 и 1.2.5 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

· показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

· показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

· показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
3.3. В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.2.2 - 1.2.5 настоящей Программы, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией АО «Выборгтеплоэнерго». В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию лицами, указанными в подпунктах 1.2.2 - 1.2.5 настоящей Программы, и данными АО «Выборгтеплоэнерго», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится АО «Выборгтеплоэнерго» в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил. 


Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.
3.4. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются Комиссией и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.
3.5. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (Приложение № 6 к настоящей Программе).
3.6. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных настоящей Программой и Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
3.7. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
3.8. Срок составления акта определяется главой администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района, но не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.2.2 - 1.2.4 настоящей Программы, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.
3.9. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (Приложение № 7 к настоящей Программе) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 3.8 настоящей Программы.
3.10. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии, но не позднее 15 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.2.2 - 1.2.4 настоящей Программы, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря.
3.11. Лица, указанные в подпунктах 1.2.1 - 1.2.5 настоящей Программы, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 3.10 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.
3.12. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 1.2.2 - 1.2.4 настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.
3.13. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности

	1.
	Жилищный фонд
	68
	с 01.08.2025 по 29.08.2025

	2.
	Учреждения социальной сферы, в том числе:
	11
	

	2.1.
	Общеобразовательные учреждения
	2
	с 01.08.2025 по 29.08.2025

	2.2.
	Дошкольные образовательные учреждения
	5
	с 01.08.2025 по 29.08.2025

	2.4.
	Учреждения в сфере здравоохранения
	2
	с 01.08.2025 по 29.08.2025

	2.5.
	Учреждения культуры
	2
	с 01.08.2025 по 29.08.2025

	Итого объектов (потребителей тепловой энергии)
	79
	

	3.
	Теплоснабжающие организации
	10
	с 01.08.2025 по 15.10.2025

	Итого объектов теплоснабжения
	10
	


Приложение № 2
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
	1. Теплоснабжающие организации

	1.1. АО «Выборгтеплоэнерго»

	№ п/п
	Наименование объекта

	1. 
	Котельная по адресу: Выборгский район, Ленинградская область, пос. Ленинское, проезд Лесной, стр. 3

	2. 
	Котельная по адресу: Выборгский район, Ленинградская область, пос. Первомайское, ул. Ленина, д. 54В

	3. 
	Котельная по адресу: Выборгский район, Ленинградская область, пос. Ильичёво, ул. Садовая, д. 3В

	4. 
	Котельная п. Ольшаники

	5. 
	Котельная п. Подгорное

	6. 
	Тепловая сеть пос. Ленинское

	7. 
	Тепловая сеть пос. Первомайское

	8. 
	Тепловая сеть пос. Ильичёво

	9. 
	Тепловая сеть пос. Подгорное

	10. 
	Тепловая сеть пос. Ольшаники

	2. Потребители тепловой энергии

	2.1. ООО «УК «Рассвет»

	№ п/п
	Населенный пункт
	Улица
	Дом

	1. 
	Первомайское
	Ленина
	38

	2. 
	Первомайское
	Ленина
	40

	3. 
	Первомайское
	Ленина
	42

	4. 
	Первомайское
	Ленина
	44

	5. 
	Первомайское
	Ленина
	46

	6. 
	Первомайское
	Ленина
	54

	7. 
	Первомайское
	Ленина
	55

	8. 
	Первомайское
	Ленина
	56

	9. 
	Первомайское
	Ленина
	57

	10. 
	Первомайское
	Ленина
	58

	11. 
	Первомайское
	Ленина
	59

	12. 
	Первомайское
	Ленина
	60

	13. 
	Первомайское
	Ленина
	61

	14. 
	Первомайское
	Ленина
	62

	15. 
	Первомайское
	Ленина
	63

	16. 
	Первомайское
	Ленина
	64

	17. 
	Первомайское
	Ленина
	65

	18. 
	Первомайское
	Ленина
	66

	19. 
	Первомайское
	Ленина
	67

	20. 
	Первомайское
	Ленина
	68

	21. 
	Первомайское
	Ленина
	69

	22. 
	Первомайское
	Ленина
	70

	23. 
	Первомайское
	Советская
	13а

	24. 
	Первомайское
	Советская
	15а

	25. 
	Первомайское
	Советская
	19

	26. 
	Ольшаники
	Балтийская
	11

	27. 
	Ленинское
	Заречная
	5

	28. 
	Ленинское
	Заречная
	7

	29. 
	Ленинское
	Заречная
	9

	30. 
	Ленинское
	Заречная
	11

	31. 
	Ленинское
	Заречная
	13

	32. 
	Ильичёво
	Парковая
	20

	33. 
	Подгорное
	Центральная
	1

	34. 
	Подгорное
	Центральная
	2

	35. 
	Подгорное
	Центральная
	3

	36. 
	Подгорное
	Центральная
	4

	2.2. АО «Первомайское КП»

	37. 
	Ленинское
	Новая
	2

	38. 
	Ленинское
	Новая
	3

	39. 
	Ленинское
	Новая
	4

	40. 
	Ленинское
	Новая
	5

	41. 
	Ильичёво
	Парковая
	1

	42. 
	Ильичёво
	Парковая
	2

	43. 
	Ильичёво
	Парковая
	3

	44. 
	Ильичёво
	Парковая
	4

	45. 
	Ильичёво
	Парковая
	5

	46. 
	Ильичёво
	Парковая
	6

	47. 
	Ильичёво
	Парковая
	7

	48. 
	Ильичёво
	Парковая
	8

	49. 
	Ильичёво
	Парковая
	9

	50. 
	Ильичёво
	Парковая
	11

	51. 
	Ильичёво
	Парковая
	13

	52. 
	Ильичёво
	Парковая
	14

	53. 
	Ильичёво
	Парковая
	15

	54. 
	Ильичёво
	Парковая
	18

	55. 
	Ильичёво
	Парковая
	22

	56. 
	Ильичёво
	Парковая
	24

	57. 
	Ильичёво
	Парковая
	26

	58. 
	Ильичёво
	Парковая
	28

	59. 
	Ильичёво
	Озёрная
	1

	60. 
	Ильичёво
	Озёрная
	2

	61. 
	Ильичёво
	Садовая
	1

	62. 
	Ильичёво
	Садовая
	2

	63. 
	Ильичёво
	Садовая
	4

	64. 
	Ильичёво
	Садовая
	6

	65. 
	Ильичёво
	Садовая
	8

	66. 
	Ольшаники
	Ольшанская
	1

	67. 
	Ольшаники
	Ольшанская
	2

	2.3. ООО «УК «Горизонт»

	68. 
	Первомайское
	пр-д Голландский
	2

	2.4. ГБУЗ ЛО «Рощинская межрайонная больница»

	69. 
	Первомайское
	Ленина
	54А к. 1

	70. 
	Первомайское
	Ленина
	54А к. 2

	2.5. МБОУ «Первомайский центр образования»

	71. 
	Первомайское
	Ленина
	36

	72. 
	Первомайское
	Ленина
	46

	73. 
	Первомайское
	Ленина
	48

	74. 
	Первомайское
	Советская
	19А

	75. 
	Ленинское
	Заречная
	24

	76. 
	Ленинское
	Новая
	11

	77. 
	Ильичёво
	Лесная
	14

	2.6. МБУК «Первомайский центр культуры и досуга»

	78. 
	Первомайское
	Ленина
	72

	79. 
	Ильичёво
	Садовая
	3


Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
СОСТАВ

комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Председатель комиссии:

Тищенков С.И.
	Глава администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Заместитель председателя комиссии
	

	М.Х. Маликов
	Заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Члены комиссии:
	

	По согласованию
	Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Выборге

	Жерновникова М.И.
	Генеральный директор АО «Первомайское КП»

	Гулаков Г.А.
	Начальник ЭУ №10 АО «Выборгтеплоэнерго»

	Кузьмичева Н.В.
	Начальник эксплуатационного участка № 5 ООО «Управляющая компания «Рассвет»»

	Скобелева Т.С.
	Заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Нармонтене Н.И.
	Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Забашта Н.А.


	Ведущий специалист администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области


Приложение № 4
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Итсо= Кзакон о тепл* 0,9+Кпредп*0,05+Кплан*0,05
	
	

	(теплоснабжающая организация, в отношении которой проводится оценка обеспечения готовности)
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	(адрес объекта)
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	(назначение объекта)
	
	
	
	

	№ п/п
	Пункт ПРАВИЛ
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	–
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кфунк*0,05+Крежим.налад*
0,01+Ккачест*0,01+
Ккомм.учет*0,01+Ккач.строит*0,25+Кнадеж*0,65+Крезерв*0,01+
Кпорядок*0,01
	
	
	

	1.1
	 
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	0,05
	Кфункц
	Кфункц=Кшт*0,1+Ксогл*0,1+Кдисп*0,1+Кперечень*0,1+
Кэксп/произв.инстр*0,1+Кзнаний*0,1+Кобуч*0,1+Котв*
0,1+Кохр.труда*0,1+
Ктрен*0,1
	
	
	

	1.1.1
	9.3.1
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.1.2
	9.3.2
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) 
(подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	Ксогл=Nсогл/Nвсего РСО в системе т/сн
	
	
	

	1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	–
	Nсогл
	Фактическое значение
	
	
	

	1.1.2.2
	
	
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	–
	Nвсего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	
	
	

	1.1.3
	9.3.3
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) 
(подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.1.4
	9.3.4
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил) 
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования 
	0,1
	Кперечень
	Кперечень= КпереченьОПО*0,5+ Кперечень неОПО*0,5
	
	
	

	1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО 
	0,5
	Кперечень неОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.1.5
	9.3.5
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения 
и (или) производственных инструкций
	0,1
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	


Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811  (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников

и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО

(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)


Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей

	
	0,1
	Кзнаний
	Кзнаний= Кпроток *0,5+Кудост *0,5
	
	
	

	1.1.6.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.1.6.2
	
	
	Показатель наличия удостоверений
о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	Кпров зн ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.1.7
	9.3.7
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности)
(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	Кобуч
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.1.8
	9.3.8
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки
и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	Котв
	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5
	
	
	

	1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
	Котв неОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	


Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии

с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 

2020 г. № 924н  


Наличие – 1

	Отсутствие – 0
	
	
	

	1.1.10
	9.3.10
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.2
	 
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	Крежим.налад=Ктемп.граф*0,5+Крежим.карт*0,5
	
	
	

	1.2.1
	9.3.11
	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения 
	0,5
	Ктемп.граф
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.2.2
	9.3.22
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт  
	0,5
	Крежим.карт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.3
	9.3.12
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.4
	9.3.13
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений 
(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	


Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ

об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта,

а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО.

(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)


Наличие – 1

	Отсутствие – 0
	
	
	

	1.6
	 
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	Кнадеж=Косвид*0,01+Кобслед*0,05+
Кдым.труб*0,05+Киспыт*0,01+
Кгидр*0,4+Кшурф*0,01+Кочист.промыв*0,4+
Кэлектр.сопр*0,01+Кнасос стан*0,01+Ктопл*0,03+
Кматер*0,01+Кстрах*0,01
	
	
	

	1.6.1
	9.3.15
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов
и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов
и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	Косвид
	Косвид= Косвид ОПО *0,5+ Косвид не ОПО*0,5
	
	
	

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.6.2
	9.3.16
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии
с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	Кобслед
	Наличие – 1
Отсутствие – 0



	
	
	


Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб

(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)


Наличие – 1

Отсутствие – 0

	В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.
	
	
	

	1.6.4
	9.3.18
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии 
с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру,
о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, 
о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	Киспыт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.
	
	
	

	1.6.5
	9.3.19
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей 
	0,4
	Кгидр
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

В случае, если на объекте оценки организация  не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1.
	
	
	

	1.6.6
	9.3.20
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 
6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1.
	
	
	

	1.6.7
	9.3.21
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов 
	0,4
	Кочист.промыв
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.6.8
	9.3.23
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

В случае, если на объекте оценки организация  не эксплуатирует тепловые сети, , Кэлектр.сопр принимается равным 1.
	
	
	

	1.6.9
	9.3.24
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.6.10
	 
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377
(подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил) 
	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	Ктопл
	Ктопл= Кдогтопл*0,5+ Кзапаст*0,5 
	
	
	

	1.6.10.1
	 
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	Кдогтопл
	Кдогтопл=1, если подтверждено наличие договоров;
Кдогтопл=0, если не подтверждено наличие договоров 
	
	
	


Кзапаст=1, если Запасфакт≥Запаснормат

	Кзапаст=0, если Запасфакт<Запаснормат
	
	
	

	1.6.10.2.1
	
	
	Фактический объем запаса топлива, тыс. т  
	–
	Запасфакт
	Фактическое значение
	
	
	

	1.6.10.2.2
	
	
	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т
	–
	Запаснормат 
	Фактическое значение
	
	
	

	1.6.11
	9.3.26
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н 
(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
 
	0,01
	Кматер
	Кматер=% наличия запас мат факт по инвентар/100
	
	
	

	1.6.11.1
	
	
	
	–
	% наличия запас мат факт по инвентар
	Фактическое значение
	
	
	

	1.6.12
	9.3.27
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации
(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.7
	9.3.29
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)
(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) 
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения 
	0,01
	Крезерв
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	

	1.8
	9.3.28
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	


Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 

3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) 


Наличие – 1

	Отсутствие – 0
	
	
	

	3
	3
	План подготовки к отопительному периоду 
(пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	
	


Приложение № 5
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02
	
	

	(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводится оценка обеспечения готовности)
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Адрес объекта
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Назначение объекта (МКД, школа, д/с и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	 
	 
	 
	 
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02
	
	
	 

	1,10
	 
	 
	 
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01
	
	
	 

	1,11
	11
	5
	1
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,12
	11
	5
	2
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	Кгидр
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,13
	11
	5
	3
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,14
	11
	5
	4
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,15
	11
	5
	5
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,16
	11
	5
	6
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО и (или) перечня документации эксплуатирующей организации 
	0,01
	Кперечень
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,17
	11
	5
	7
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,18
	11
	5
	8
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,19
	11
	5
	9
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,19
	11
	5
	10
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,2
	11
	5
	 
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5
	
	
	 

	1,21
	11
	5
	11
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,22
	11
	5
	19
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,3
	11
	5
	 
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95
	
	
	 

	1,31
	11
	5
	12
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,32
	11
	5
	13
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,4
	11
	5
	 
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5
	
	
	 

	1,41
	11
	5
	14
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	1,42
	11
	5
	15
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	2
	11
	5
	 
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3
	
	
	 

	2,10
	11
	5
	16
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	2,20
	11
	5
	17
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	3
	11
	5
	18
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5
	
	
	 

	3,10
	11
	5
	 
	 
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов МКД перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	3,20
	11
	5
	 
	 
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в МКД
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	Наличие - 1   /   Отсутствие - 0
	
	
	 

	4
	11
	4
	 
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1  /  Отсутствие - 0
	
	
	Не заполняется

	5
	3
	 
	 
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие - 1  /  Отсутствие - 0
	
	
	 


Приложение № 6
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДОВ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
АКТ № __/25

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

п. Первомайское







          «__» __________ 2025 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области от                                     «___» ___________ 2025 г. № ____, 

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области от «___» ___________ 2025 г. № ____, 

с «____» _________ 2025 г. по «____» ___________ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду: 
______________________________________________________________________________(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. __________________________;

2. __________________________;

3. __________________________;

№№ ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/

 не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/

не готов)

	
	


Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:
______________/_______________




(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)


_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)


_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2025 г. __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)
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Приложение № 7
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
